**Matériel nécessaire**

- 2 rectangles de toile : **20 x 20 (cm)**

- 1 rectangle de molleton (non extensible) : **12 x 9,5 cm**

- Élastique plat (5 à 8 mm de large) : **2 x 18 cm**

NB : Le tissu utilisé pour réaliser ce masque doit être de préférence :

- en coton popeline 120 ppm

- en coton de 150g/cm

**spécification AFNOR, extrait fabrication :**

<http://agirlocal.org//wp-content/uploads/sites/15685/2020/03/extrait-fabrication.docx>



**CONCEPTION D’UN MASQUE**

**SELON LA NORME**

**AFNOR SPEC S76-001**

**Les patrons**: <http://agirlocal.org//wp-content/uploads/sites/15685/2020/03/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf>

**L’intégralité de la spécification AFNOR :**

<http://agirlocal.org//wp-content/uploads/sites/15685/2020/03/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf>



**USAGE DU MASQUE**

**Pour une protection maximale,**

**croiser les élastiques selon le modèle à gauche**

**PRÉCONISATION D’USAGE**

**1/ S’assurer que le masque utilisé ait bien été lavé au préalable**

**2/ Se laver les mains avant d’apposer le masque barrière (ou utiliser du gel hydroalcoolique)**

**3/ Apposer le masque selon les schémas ci-dessus**

**4/ Une fois le masque appliqué, ne plus le toucher, à chaque contact se laver les mains**

**LAVAGE DU MASQUE BARRIÈRE**

**1/ Retirer le masque avec précaution**

**2/ Éviter le contact du masque avec tout autre objet ou vêtement**

**3/ Laver le masque sous une température minimale de 60°C**

**spécification AFNOR, extrait utilisation :** <http://agirlocal.org//wp-content/uploads/sites/15685/2020/03/extrait-utilisation.docx>

**L’intégralité de la spécification AFNOR :**

<http://agirlocal.org//wp-content/uploads/sites/15685/2020/03/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf>